**Инструкция по работе со встроенным обходчиком Toyota CAN RX-TX в устройстве AgentMS.**

Встроенный обходчик Toyota CAN RX-TX позволяет производить дистанционный запуск двигателя без подключения дополнительного оборудования(A4, A7). Данная функция поддерживается устройством AgentMS начиная с версии ПО **ver.02.23h\_b1\_b2 (тестовая) и с релиза ver.02.23h .**

**Внимание!** Если ваш автомобиль уже оборудован штатным устройством дистанционного автозапуска, то установка обходчика не рекомендуется во избежании конфликтов между системами.

1. **Список поддерживаемых автомобилей:**

LEXUS (безключевые)

ES200 2012-17

250 2012-17

350 2012-17

300h 2012-17

GS250

350 2012-17

450h 2012-17

TOYOTA (безключевые)

Camry 2012-17

Prius C 2012-18

Corolla/Auris (ZRE18#/NRE18#) 2013-18

Rav4 (ALA4#/ASA4#/ZSA4#) 2013-18


Ractis (RHD) 2011-14

Vits (RHD) 2011-14

1. **Аппаратное подключение**

Для подключения AgentMS необходимо провести следующую коммутацию:

- для подключения к цепям RX-TX автомобиля необходимо использовать плату MS-Kline по следующей схеме(зеленый провод необходимо использовать напрямую, отсоеденив его от платы).



- для разблокировки стартера и рулевого колеса в момент дистанционного запуска необходимо контакт SPL автомобиля замкнуть на массу. Для этого надо установить реле, которое будет управляться со стороны AgentMS. Выход управления этим реле в настройках устройства необходимо назначить как ***Выход– Блокировка руля***. Так же к реле надо подключить массу и управляемую клемму SLP.

Подключение к шине CAN выполняется стандартным образом.

1. **Настройка устройства**.

Настройка устройства AgentMS для работы со встроенным обходчиком выполняется с мобильного приложения **car-online** или сайта **new.car-online.ru**. В разделе “Настройки установщика” необходимо сделать ряд изменений.

- обновить программу CAN управления на программу соответсвующую вашему автомобилю; - разрешить запуск двигателя по CAN ;  
- задать Тип CAN обходчика - Toyota CAN rx/tx;  
- назначить выход – Блокировка руля; - отключить настройку автозапуска на реле;

После обновления CAN-программы и сохранения настроек необходимо произвести сброс устройства(например SMS RESET).

После сброса устройства автоматически включается “Обходчик Toyota Rx Tx” в настройке «Назначение внешнего UART/Kline». Устройство готово к обучению обходчика.

1. **Обучение обходчика**

После перезагрузки устройства необходимо провести процесс обучения. Для этого необходимо включить зажигание автомобиля. Затем с кодонаборника войти в режим обучения обходчика. Для этого набрать на кодонаборнике четыре цифры вашего C-кода и 6 (светодиод начнет моргать 6 раз зеленым 1 красным ), затем на кодонаборнике набрать 151(светодиод будет моргать 5 раз зеленым 1 красным ). С этого момента устройство будет предпринимать попытки обучения в течении 2 минут. При успешном обучении светодиод перейдет в режим 4 зеленых 4 красных и в протоколе событий появится 210 событие(успешное обучение обходчика). По окончании 2 минут устройство выйдет из режима обучения автоматически.

Если обучение завершилось успешно, необходимо выключить зажигание, перевести AgentMS в охрану и проверить работу дистанционного запуска, послав команду МOTOR ON с сайта, приложения или смс.